！注意事項！

細かい内容をWEBの告知として出しました。
随時更新しますので詳細は下記URLをご覧ください。

URL　:　http://www.kingtech.co.jp/news/support/20130919.html

Firmware : 1.52 　,　BIOS : 1.23 へ更新を行う際に 
BIOSのファイルのみInvalid BIOS data と表示され更新を行うことができません。
上記URLでも説明しておる通りBootROMの扱いが変わったことによるもので
下記手順で更新を実施してください。

1.　ARC1882BOOT.bin　の更新
2.　ARC1882MBR0.bin　の更新
3.　arc1882firm.bin　の更新
4.　再起動
　　1.52とFirmwareがなっていることを確認
5.　ARC1882BIOS.bin　の更新

正常に完了しますと、下記の様になります。

BIOS	　1.23　2012-12-28
Firmware　1.52　2013-08-29
BootROM　 1.52　2013-08-29
PL　　　　17.0.0.0

更新前に必ず、RaidcardのIPアドレスを確認しておいてください。
DHCPでも通常はルータ等でリリースされない限り同一番号ですので
必ずRaidcardに割り振られたIPアドレスをメモしておいてください。

新しいBIOSのリリース
RAIDコントローラ上のBIOSコードを選択するオプションが追加されました。
※パラメータ位置　System Function ->　Advanced Config -> BIOS Selection
本パラメータではLegacy INT13 ,　UEFI , EFI , no BIOS とあります。
各モードで使用されている領域はそれぞれ32kbです。
尚、コントローラに定義されているROMサイズは64Kb固定となっており設定変更を
行うことはできません。
1.52では下記の様に起動時のBIOSモードを定義します。

（A）BIOS1：レガシー + UEFI（32K+32K） - > EFIを使用することはできません
（B）BIOS2：レガシー + EFI （32K+32K） - > UEFIを使用することはできません
  Legacy INT13 が選択された場合  - > BIOS1/BIOS2のいずれかを使用します。
  UEFIが選択された場合                 - > BIOS1が使用され
  EFIが選択された場合                  - > BIOS2が使用されます。
                                           Intel MAC の場合はこのモードを使用してください。
  BIOSを無効にする場合は(Diseble)      - > 全てのデータを0xFFで返す
                                           ブートデバイスで使用しない場合。
                                           ARC-8050ではこのパラメータには極力しないでください。

本設定は、1.52から適用されますので1.52に更新後は必ず再起動ではなく電源のシャットダウンと
電源オンによる動作にて更新を完了させてください。
また本設定にはBIOS等も関係しますのでFirmwareだけでなく、すべての定義ファイルを更新してください。
※Beta　1.51でも本設定は実装されておりました。

他にも、下記のような追加実装がされております。
・バッファに対する閾値の追加設定
・ディスクのCloning機能の追加
・Stripe Sizeの設定上限が128Kbから1024Kbまで拡張
・1882系では256Driveモードのサポート(Expander)

BIOS selection の実装によりご利用のマザーボードの起動プロセスがどのようになっているか
確認をしてください。　本カードをご利用のお客様環境の大半はUEFI対応と推測しますが
マザーボードのBIOS設定でUEFIがDisebleになっている場合は、RaidcardをUEFIと設定しても
読み込めず正常にブートデバイスで利用することができません。
この場合はLANからユーティリティにアクセスすることは可能ですので最初に記したIPを
別のPCから打ち込みBiosセレクションモードの設定を変更してください。
マザーボードの設定も更新の際今一度見直しをお願いいたします。


今回の更新内容はお客様には多大なご迷惑をおかけし大変申し訳ありません。
代理店にもメーカリリースの詳細が下りてこない中で、地道なテストを重ねての
情報告知ですので引き続きわかり次第情報は掲示していきます。
何卒ご容赦ください。
また英文にはなりますが、メーカのナレッジベースも参照していただくと
新しい情報が告知されている場合もありますのでそちらもご覧ください。
ナレッジベースURL　:　http://faq.areca.com.tw/